(kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2013-07-07 BZR 4022)-stable")
  (general
    (links 30)
    (no_connects 0)
    (area 188.163999 131.521999 222.300001 178.933966)
    (thickness 1.6)
    (drawings 10)
    (tracks 217)
    (zones 0)
    (modules 4)
    (nets 25)
  )
  (page A3)
  (layers
    (15 F.Cu signal)
    (0 B.Cu signal)
    (16 B.Adhes user)
    (17 F.Adhes user)
    (18 B.Paste user)
    (19 F.Paste user)
    (20 B.SilkS user)
    (21 F.SilkS user)
    (22 B.Mask user)
    (23 F.Mask user)
    (24 Dwgs.User user)
    (25 Cmts.User user)
    (26 Eco1.User user)
    (27 Eco2.User user)
    (28 Edge.Cuts user)
  )
  (setup
    (last_trace_width 0.254)
    (user_trace_width 0.381)
    (user_trace_width 0.508)
    (user_trace_width 0.635)
    (user_trace_width 0.762)
    (user_trace_width 1.016)
    (user_trace_width 1.143)
    (user_trace_width 1.27)
    (user_trace_width 1.524)
    (user_trace_width 1.778)
    (trace_clearance 0.254)
    (zone_clearance 0.508)
    (zone_45_only yes)
    (trace_min 0.254)
    (segment_width 0.2)
    (edge_width 0.1)
    (via_size 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (via_min_size 0.889)
    (via_min_drill 0.508)
    (uvia_size 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (uvias_allowed no)
    (uvia_min_size 0.508)
    (uvia_min_drill 0.127)
    (pcb_text_width 0.3)
    (pcb_text_size 1.5 1.5)
    (mod_edge_width 0.15)
    (mod_text_size 1 1)
    (mod_text_width 0.15)
    (pad_size 1.5 1.5)
    (pad_drill 0.6)
    (pad_to_mask_clearance 0)
    (aux_axis_origin 0 0)
    (visible_elements FFFFFFBF)
    (pcbplotparams
      (layerselection 284196865)
      (usegerberextensions true)
      (excludeedgelayer false)
      (linewidth 0.150000)
      (plotframeref false)
      (viasonmask false)
      (mode 1)
      (useauxorigin false)
      (hpglpennumber 1)
      (hpglpenspeed 20)
      (hpglpendiameter 15)
      (hpglpenoverlay 2)
      (psnegative false)
      (psa4output false)
      (plotreference true)
      (plotvalue true)
      (plotothertext true)
      (plotinvisibletext false)
      (padsonsilk false)
      (subtractmaskfromsilk false)
      (outputformat 1)
      (mirror false)
      (drillshape 0)
      (scaleselection 1)
      (outputdirectory Gerbers/))
  )
  (net 0 "")
  (net 1 +3.3V)
  (net 2 /A0)
  (net 3 /A1)
  (net 4 /A10)
  (net 5 /A2)
  (net 6 /A3)
  (net 7 /A4)
  (net 8 /A5)
  (net 9 /A6)
  (net 10 /A7)
  (net 11 /A8)
  (net 12 /A9)
  (net 13 /DQ0)
  (net 14 /DQ1)
  (net 15 /DQ2)
  (net 16 /DQ3)
  (net 17 /DQ4)
  (net 18 /DQ5)
  (net 19 /DQ6)
  (net 20 /DQ7)
  (net 21 /~CE)
  (net 22 /~OE)
  (net 23 /~WE)
  (net 24 GND)
  (net_class Default "This is the default net class."
    (clearance 0.254)
    (trace_width 0.254)
    (via_dia 0.889)
    (via_drill 0.635)
    (uvia_dia 0.508)
    (uvia_drill 0.127)
    (add_net "")
    (add_net +3.3V)
    (add_net /A0)
    (add_net /A1)
    (add_net /A10)
    (add_net /A2)
    (add_net /A3)
    (add_net /A4)
    (add_net /A5)
    (add_net /A6)
    (add_net /A7)
    (add_net /A8)
    (add_net /A9)
    (add_net /DQ0)
    (add_net /DQ1)
    (add_net /DQ2)
    (add_net /DQ3)
    (add_net /DQ4)
    (add_net /DQ5)
    (add_net /DQ6)
    (add_net /DQ7)
    (add_net /~CE)
    (add_net /~OE)
    (add_net /~WE)
    (add_net GND)
  )
  (module SM0805 (layer F.Cu) (tedit 5D9FB742)
    (at 191.262 165.608 270)
    (attr smd)
    (fp_text reference C1 (at 0 -1.778 360) (layer F.SilkS))
    (fp_text value 100n (at 0 0 270) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +3.3V)
    )
    (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (model smd/chip_cms.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module DALLAS_DS1554P-70+ (layer F.Cu) (tedit 5D9FF666)
    (at 209.296 145.796 90)
    (attr smd)
    (fp_text reference U1 (at -9.398 -12.7 180) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DS1744P (at 0.762 -9.652 90) (layer F.SilkS))
    (pad 1 smd rect (at -11.9126 -10.16 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 2 smd rect (at -11.9126 -8.89 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 3 smd rect (at -11.9126 -7.62 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 4 smd rect (at -11.9126 -6.35 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 5 smd rect (at -11.9126 -5.08 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +3.3V)
    )
    (pad 6 smd rect (at -11.9126 -3.81 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 23 /~WE)
    )
    (pad 7 smd rect (at -11.9126 -2.54 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 22 /~OE)
    )
    (pad 8 smd rect (at -11.9126 -1.27 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 21 /~CE)
    )
    (pad 9 smd rect (at -11.9126 0 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 20 /DQ7)
    )
    (pad 10 smd rect (at -11.9126 1.27 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 19 /DQ6)
    )
    (pad 11 smd rect (at -11.9126 2.54 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 18 /DQ5)
    )
    (pad 12 smd rect (at -11.9126 3.81 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 17 /DQ4)
    )
    (pad 13 smd rect (at -11.9126 5.08 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 16 /DQ3)
    )
    (pad 14 smd rect (at -11.9126 6.35 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 15 /DQ2)
    )
    (pad 15 smd rect (at -11.9126 7.62 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 14 /DQ1)
    )
    (pad 16 smd rect (at -11.9126 8.89 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 13 /DQ0)
    )
    (pad 17 smd rect (at -11.9126 10.16 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 18 smd rect (at 11.9126 10.16 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 2 /A0)
    )
    (pad 19 smd rect (at 11.9126 8.89 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 3 /A1)
    )
    (pad 20 smd rect (at 11.9126 7.62 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 5 /A2)
    )
    (pad 21 smd rect (at 11.9126 6.35 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 6 /A3)
    )
    (pad 22 smd rect (at 11.9126 5.08 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 7 /A4)
    )
    (pad 23 smd rect (at 11.9126 3.81 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 8 /A5)
    )
    (pad 24 smd rect (at 11.9126 2.54 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 9 /A6)
    )
    (pad 25 smd rect (at 11.9126 1.27 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 10 /A7)
    )
    (pad 26 smd rect (at 11.9126 0 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 11 /A8)
    )
    (pad 27 smd rect (at 11.9126 -1.27 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 12 /A9)
    )
    (pad 28 smd rect (at 11.9126 -2.54 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 4 /A10)
    )
    (pad 29 smd rect (at 11.9126 -3.81 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +3.3V)
    )
    (pad 30 smd rect (at 11.9126 -5.08 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +3.3V)
    )
    (pad 31 smd rect (at 11.9126 -6.35 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +3.3V)
    )
    (pad 32 smd rect (at 11.9126 -7.62 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
      (net 1 +3.3V)
    )
    (pad 33 smd rect (at 11.9126 -8.89 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
    (pad 34 smd rect (at 11.9126 -10.16 90) (size 2.8448 0.762)
      (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
    )
  )
  (module DIP-24__600_ELL (layer F.Cu) (tedit 5D9FB6FF)
    (at 205.232 169.672)
    (descr "24 pins DIL package, elliptical pads")
    (tags DIL)
    (fp_text reference P1 (at -14.478 4.318) (layer F.SilkS))
    (fp_text value DS1742W (at -1.016 0) (layer F.SilkS) hide)
    (pad 1 thru_hole rect (at -13.97 7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 10 /A7)
    )
    (pad 2 thru_hole oval (at -11.43 7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 9 /A6)
    )
    (pad 3 thru_hole oval (at -8.89 7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 8 /A5)
    )
    (pad 4 thru_hole oval (at -6.35 7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 7 /A4)
    )
    (pad 5 thru_hole oval (at -3.81 7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 6 /A3)
    )
    (pad 6 thru_hole oval (at -1.27 7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 5 /A2)
    )
    (pad 7 thru_hole oval (at 1.27 7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 3 /A1)
    )
    (pad 8 thru_hole oval (at 3.81 7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 2 /A0)
    )
    (pad 9 thru_hole oval (at 6.35 7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 13 /DQ0)
    )
    (pad 10 thru_hole oval (at 8.89 7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 14 /DQ1)
    )
    (pad 11 thru_hole oval (at 11.43 7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 15 /DQ2)
    )
    (pad 12 thru_hole oval (at 13.97 7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 24 GND)
    )
    (pad 13 thru_hole oval (at 13.97 -7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 16 /DQ3)
    )
    (pad 14 thru_hole oval (at 11.43 -7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 17 /DQ4)
    )
    (pad 15 thru_hole oval (at 8.89 -7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 18 /DQ5)
    )
    (pad 16 thru_hole oval (at 6.35 -7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 19 /DQ6)
    )
    (pad 17 thru_hole oval (at 3.81 -7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 20 /DQ7)
    )
    (pad 18 thru_hole oval (at 1.27 -7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 21 /~CE)
    )
    (pad 19 thru_hole oval (at -1.27 -7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 4 /A10)
    )
    (pad 20 thru_hole oval (at -3.81 -7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 22 /~OE)
    )
    (pad 21 thru_hole oval (at -6.35 -7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 23 /~WE)
    )
    (pad 22 thru_hole oval (at -8.89 -7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 12 /A9)
    )
    (pad 23 thru_hole oval (at -11.43 -7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 11 /A8)
    )
    (pad 24 thru_hole oval (at -13.97 -7.62) (size 1.5748 2.286) (drill 0.8128)
      (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
      (net 1 +3.3V)
    )
    (model dil/dil_24-w600.wrl
      (at (xyz 0 0 0))
      (scale (xyz 1 1 1))
      (rotate (xyz 0 0 0))
    )
  )
  (module cat_300 (layer B.Cu) (tedit 0)
    (at 219.71 172.466)
    (fp_text reference VAL (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
    (fp_text value REF (at 0 0) (layer B.SilkS) hide)
  )
  (gr_text "(c) 2019 James Sweet" (at 199.644 174.498) (layer B.SilkS))
  (gr_text "DS1744P to DS1742" (at 204.216 167.64) (layer B.SilkS))
  (gr_line (start 196.342 152.908) (end 192.278 156.972) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 196.342 131.572) (end 196.85 131.572) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 196.342 152.908) (end 196.342 131.572) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 222.25 178.816) (end 188.214 178.816) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 188.214 161.036) (end 188.214 178.816) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 192.278 156.972) (end 188.214 161.036) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 222.25 131.572) (end 196.85 131.572) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (gr_line (start 222.25 178.816) (end 222.25 131.572) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.1))
  (zone (net 1) (net_name +3.3V) (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.381)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508) (smoothing chamfer))
    (polygon
      (pts
        (xy 193.04 165.354) (xy 188.214 165.354) (xy 188.214 161.036) (xy 197.612 151.638) (xy 203.962 151.638)
        (xy 203.962 160.274) (xy 194.31 160.274) (xy 193.04 161.544)
      )
    )
  )
  (zone (net 24) (net_name GND) (layer B.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508) (smoothing chamfer))
    (polygon
      (pts
        (xy 221.996 178.562) (xy 188.468 178.562) (xy 188.468 161.29) (xy 196.596 153.162) (xy 196.596 131.826)
        (xy 221.996 131.826)
      )
    )
  )
  (zone (net 0) (net_name "") (layer F.Cu) (hatch edge 0.508)
    (connect_pads yes (clearance 0.508))
    (min_thickness 0.254)
    (keepout (tracks allowed) (vias allowed) (copperpour not_allowed))
    (fill (arc_segments 16) (thermal_gap 0.508) (thermal_bridge_width 0.508) (smoothing chamfer))
    (polygon
      (pts
        (xy 198.12 155.7782) (xy 198.12 160.528) (xy 200.406 160.528) (xy 203.454 160.528) (xy 203.454 155.7782)
      )
    )
  )
)
